SVENSKA MÄSTERSKAPEN i KANOTSEGLING

2006-08-11 - 13 i Stockholm på ”FJÅSET”

REGLER för SÄKERHETSBESIKTNING

Enligt Regler för Mästerskapstävlingar i kanotsegling  / 1999.

9§    Säkerhet  
Flytväst skall vara påtagen under segling.

Enligt Tekniska regler för segelkanoter Klasserna C, D, E    2003-03-22.

Dimensioner och vikt  sidan 1

- Flyttankar bärkraft minst  Klass C = 150 kg, Klass D = 200 kg och Klass E  =  200 kg..

Säkerhet  sidan 3

- Varje kanot skall byggas så att den vattenfylld flyter så högt att den kan länsas.

- Nyklassad kanot ska byggas med vattentäta skott med säkrade inspektionsluckor 

eller med permanenta väl fastgjorda flyttankar.

- För klass D ökas flytkraften motsvarande barlastens vikt.

- För skrov utan egen flytkraft ökas flyttankarnas bärkraft med 50 kg.

Säkerhetsbestämmelser sidan 3

- Flytande och fastgjord bogseringslina = 10 M lång.

- Endast rorsman får finnas ombord.

- Kanot kan av tävlingskommittén nekas att deltaga, om dess sjövärdighet 

anses otillfredsställande.

- Kanot med uppblåsbara flytelement i plastfolie, eller dylikt skall ha sittbrunnssäck.

Säkerhetsbestämmelser för A- och B –kanoter samt för IC-kanoter. 

- Säkerhetsbestämmelserna ska överlämnas till Säkerhetskontrollanterna före registreringen och säkerhetsbesiktningen.

Ovanstående kommer att kontrolleras av SÄKERHETSKONTROLLANTER före start.
